Plik projektu: droga_miejska.operat
Długość drogi: 6,5 km    rodzaj drogi: miejska    rok prognozy: 2009

Łączna emisja we wszystkich okresach

Substancja	Emisja gorąca, EHOT Mg (metale kg)	Emisja zimna, ECOLD Mg (metale kg)	Emisja odparowania,  EEVAP Mg (metale kg)	Emisja łączna, Mg (metale kg)	
CO	126,5	38,8	-	165,4	
NOx	35,7	0,552	-	36,2	
LZO	15,51	3,46	22,26	41,2	
Pył ogółem	0,79	0,1408	-	0,931	
Ilość paliwa	1615	123,5	-	1739	
CH4	1,545	0,33	-	1,875	
NH3	0,74	0,00404	-	0,744	
N2O	0,2063	0,01881	-	0,2251	
NMLZO	13,97	3,083	-	17,05	
CO2	5158	401	-	5559	
SO2	0,1465	0,01053	-	0,157	
Ołów	3,105	0,341	-	3,45	
Kadm	0,01465	0,001053	-	0,0157	
Miedź	2,491	0,1791	-	2,67	
Chrom	0,0733	0,00527	-	0,0785	
Nikiel	0,1026	0,00737	-	0,1099	
Selen	0,01465	0,001053	-	0,0157	
Cynk	1,465	0,1053	-	1,57	
NO	19,93	0,328	-	20,26	
NO2	3,33	0,0218	-	3,35	
Węglowodory alifatyczne (bez metanu)	6,7	1,505	18,43	26,64	
Węglowodory aromatyczne	6,33	1,405	3,84	11,58	
Benzen	0,836	0,1932	0,216	1,245	

Zestawienie emisji "gorącej" (EHOT), Mg (metale w kg)

Okres: 1 czas trwania: 8760 godzin.
Liczba pojazdów: 366,56 na godzinę

Substancja / grupa pojazdów	Pojazdy osobowe	Pojazdy dostawcze ( ciężarowe lekkie)	Pojazdy ciężarowe ciężkie	Autobusy i autokary	Motorowery	Motocykle	Razem	
CO	51,286	5,332	66,817	1,308	0,060	1,722	126,524	
NOx	12,818	2,041	15,439	5,331	0,002	0,033	35,665	
LZO	6,543	0,659	7,350	0,656	0,054	0,247	15,508	
Pył ogółem	0,146	0,124	0,343	0,172	0,001	0,004	0,790	
Ilość paliwa	730,8	130,2	582,3	166,9	0,2	4,7	1615,1	
CH4	0,839	0,059	0,273	0,355	0,001	0,018	1,545	
NH3	0,693	0,037	0,008	0,002	0,000	0,000	0,740	
N2O	0,175	0,016	0,009	0,006	-	0,000	0,206	
NMLZO	5,711	0,600	7,077	0,301	0,053	0,229	13,970	
CO2	2381	411	1836	513	0,597	14,889	5157	
SO2	0,061	0,013	0,058	0,014	0,000	0,000	0,147	
Ołów	2,033	0,234	0,820	-	0,001	0,018	3,105	
Kadm	0,0061	0,0013	0,0058	0,0014	0,0000	0,0000	0,0147	
Miedź	1,037	0,221	0,990	0,234	0,000	0,008	2,491	
Chrom	0,031	0,007	0,029	0,007	0,000	0,000	0,073	
Nikiel	0,043	0,009	0,041	0,010	0,000	0,000	0,103	
Selen	0,006	0,001	0,006	0,001	0,000	0,000	0,015	
Cynk	0,610	0,130	0,582	0,138	0,000	0,005	1,465	
NO	7,452	1,208	8,035	3,212	0,001	0,020	19,927	
NO2	0,513	0,074	2,564	0,179	0,000	0,001	3,331	
Węglowodory alifatyczne (bez metanu)	2,901	0,275	3,249	0,141	0,025	0,111	6,702	
Węglowodory aromatyczne	2,520	0,271	3,332	0,078	0,025	0,107	6,334	
Benzen	0,346	0,037	0,435	0,001	0,003	0,014	0,836	

Zestawienie emisji "zimnej" (ECOLD), Mg (metale w kg)

Okres: 1,  średnia temperatura w okresie 3,5 °C

Substancja / grupa pojazdów	Pojazdy osobowe	Pojazdy dostawcze ( ciężarowe lekkie)	Razem	
CO	35,232	3,611	38,844	
NOx	0,415	0,138	0,552	
LZO	3,104	0,353	3,458	
Pył ogółem	0,068	0,073	0,141	
Ilość paliwa	106,8	16,7	123,5	
CH4	0,326	0,004	0,330	
NH3	0,003	0,001	0,004	
N2O	0,016	0,003	0,019	
NMLZO	2,760	0,323	3,083	
CO2	348,5	52,7	401,2	
SO2	0,009	0,002	0,011	
Ołów	0,306	0,035	0,341	
Kadm	0,0009	0,0002	0,0011	
Miedź	0,151	0,028	0,179	
Chrom	0,004	0,001	0,005	
Nikiel	0,006	0,001	0,007	
Selen	0,001	0,000	0,001	
Cynk	0,089	0,017	0,105	
NO	0,246	0,082	0,328	
NO2	0,017	0,005	0,022	
Węglowodory alifatyczne (bez metanu)	1,358	0,147	1,505	
Węglowodory aromatyczne	1,260	0,144	1,405	
Benzen	0,174	0,020	0,193	

Zestawienie emisji z parowania (EEVAP), Mg

Okres: 1

Substancja	Samochody osobowe	Samochody dostawcze	Motorowery	Motocykle	Razem	
LZO	    20,355    	     1,870    	     0,003    	     0,037    	    22,265    	
Węglowodory alifatyczne (bez metanu)	    16,848    	     1,548    	     0,002    	     0,031    	    18,428    	
Węglowodory aromatyczne	     3,509    	     0,322    	     0,000    	     0,006    	     3,838    	
Benzen	     0,197    	     0,018    	     0,000    	     0,000    	     0,216